08/03/12

TALLER

JAMILIS MURILLO LOZANO

Leidy Johana Gaviria

Grado: 10º2

1)

-La limpieza de un computador es algo delicado, por lo tanto sino se tiene experiencia o no se está seguro de lo que se va a hacer es mejor que no lo intente ya que puede acarrear daños físicos irreparables.

-Utilizar la manilla antiestática

-Antes de abrir elgine gabinete/case/carcasa desconecta los cables de corriente, video, dispositivos USB, etc. y toca la parte metálica del mismo por lo menos 15 seg.

-Evitar que tu energía estática dañe algún componente cuando lo manipules.

2) se refiere el orden de arranque de tus dispositivos almacenamiento (DVD, cd, disco duro, disquetes

Así tenemos nuevos tipos de booteos para dispositivos de almacenamiento de una pc.

-Si tienes prendido el equipo apágalo, caso contrario comienza desde el siguiente paso.

-Quita todo lo que pueda darle corriente al equipo.

-Mantén presionado el botón de encendido por 20 segundos.

-Conecta corriente directa (no coloques batería).

-Prende y de inmediato presiona f10 como si fuera código morse.

-si muestra la pantalla azul y pide

-Prende y de inmediato presiona f10 como si fuera código morse.

-si muestra la pantalla azul y pide guardar cambios presiona escape.

-restaura valores con f9

-guarda cambios con f10

3) debido que las personas tienen muchas necesidades de armar ellos mismos su pc, o simplemente les gustaría saber hacerlo por eso les recomendamos de no quemar, romper, pisar, mojar, doblar, babear, martillar, o sentarse en su nuevo hardware.

Adicionalmente, añadiremos algunos consejos para que tu PC quede medianamente ordenado.

-Gabinete

- Fuente de poder (si el gabinete no trae una placa madre

- Procesador

- Disipador en caso que tu procesador sea OEM o simplemente quieras algo más eficiente

- Memoria RAM.

- Tarjeta de video no confundir con tarjeta de TV.

- Disco(s) duro(s).

- Disquetera.

- Unidades Ópticas (lectores de CD/DVD o grabadores de CD/DVD).

- Ventiladores adicionales (opcional)

- Surtido de cables.